**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**Об установлении требований к ограждениям мест производства строительных работ на территории муниципального образования «Город Саратов»**

В целях улучшения внешнего облика ограждений строительных площадок и фасадов зданий и сооружений на период их строительства, в соответствии с пунктом 4.4.1.2. Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов», утвержденных решением Саратовской городской думы от 27.09.2007 № 20-185 (в ред. решений Саратовской городской Думы от 04.12.2009 [№ 45-545](consultantplus://offline/ref=1D4262864CF5414F960C0777B2D5E723CB7170233BFF67EAFACBA2541EF3A6CA2644E7EDB781D2FB53B1B3C7i6G), от 08.07.2011 [№ 5-58](consultantplus://offline/ref=1D4262864CF5414F960C0777B2D5E723CB7170233DF868EDF7CBA2541EF3A6CA2644E7EDB781D2FB53B1B3C7i6G), от 29.09.2011 [№ 7-83](consultantplus://offline/ref=1D4262864CF5414F960C0777B2D5E723CB7170233DFB6CE6FDCBA2541EF3A6CA2644E7EDB781D2FB53B1B3C7i6G), от 26.04.2013 [№ 24-283](consultantplus://offline/ref=1D4262864CF5414F960C0777B2D5E723CB7170233EFF6FE7FACBA2541EF3A6CA2644E7EDB781D2FB53B1B3C7i6G), с изм., внесенными [решением](consultantplus://offline/ref=1D4262864CF5414F960C0777B2D5E723CB7170233DF869E7F9CBA2541EF3A6CA2644E7EDB781D2FB53B1B1C7iAG) Волжского районного суда г. Саратова от 21.03.2011):

1. Установить следующие требования к ограждениям строительных площадок на территории муниципального образования «Город Саратов»:

1.1. Ограждения территории строительных площадок должны соответствовать требованиям, установленным ГОСТом 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия», утвержденным постановлением Госстроя СССР от 13.12.1978 № 232.

1.2. Ограждения строительных площадок и мест разрытия должны иметь опрятный внешний вид: очищены от грязи, промыты, не иметь проемов, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей. Повреждения ограждений подлежат устранению в суточный срок.

1.3. Высота ограждения, примыкающего к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не менее 2 м и оборудованы сплошным защитным козырьком.

Козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов.

1.4. Ограждения для строительных площадок могут быть изготовлены из различных материалов, пригодных по своим физическим и конструктивным свойствам для ограждений. В зависимости от используемых материалов ограждения могут быть деревянными, железобетонными, из профильных металлических листов и т.д.

Соответствие материалов предъявляемым требованиям должно подтверждаться сертификатами заводов-поставщиков, а при их отсутствии - данными испытаний заводской лаборатории.

Конструкции ограждений должны быть рассчитаны на ветровую нагрузку при различных навесных элементах и отвечать технике безопасности.

1.5. Ограждения и их конструкции должны быть покрашены красками, устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям, а при повторном использовании ограждений они должны быть отремонтированы и окрашены заново. Цветовое решение ограждения строительных площадок согласовывается комитетом по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов» перед выдачей разрешения на установку ограждения строительной площадки.

1.6. На ограждениях строительных площадок может быть размещена коммерческая реклама, социальный плакат или другая информация при наличии рекламодателя или размещена собственная реклама и информация. При этом, размещение коммерческой рекламы и информации производится при наличии оформленного в установленном порядке разрешения.

1.7. Ограждения территории строительной площадки не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых во время производства работ и запираемых после его окончания.

Зоны въезда и выезда на строительный объект оборудуются воротами. Проемы ворот должны соответствовать габаритам применяемых транспортных средств в загруженном состоянии и иметь свободные проходы в обе стороны от этих габаритов размером по ширине не менее 0,6 метра.

2. Признать утратившим силу распоряжение комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Саратов» от 25.04.2012 № 10-ОД «Об установлении архитектурно-художественных требований».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации в течение 5 рабочих дней с момента его издания в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить его на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Саратов».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

**Председатель комитета А.Н. Кискин**