**Информация**

**о случаях производственного травматизма**

**на территории города Саратова**

В первом полугодии текущего года комиссией по расследованию несчастных случаев на производстве под председательством Государственной инспекции труда в Саратовской области завершено расследование 3-х случаев производственного травматизма работников предприятий, расположенных на территории города Саратова, в результате которых 1 человек погиб, 2 – получили травмы, квалифицированные как тяжелые.

1. В **АО «Сарэнергомаш»** электросварщик, занимаясь сваркой бака высокого давления, оказался зажат между натянутой стропой подъемного крана и стенкой бака. От полученных повреждений работник скончался на месте.

Основными причинами травматизма стало нарушение норм и правил, инструкций по охране труда работниками, отсутствие контроля со стороны должностных лиц за технологией производства работ.

2. На предприятии **АО «Жировой комбинат»** рабочий, производя сварку металлических труб вблизи канализационного колодца, получил множественные ожоги от возгорания сероводородных масс, в результате попадания искры на люк колодца.

Причиной травматизма явилось отсутствие контроля за безопасностью проведения электросварочных работ со стороны должностных лиц. Производитель работ не обеспечил проведение замеров на присутствие газов вблизи места сварки.

3. В **ООО «Битум Транс»** водитель - экспедитор при сливе битума из автоцисцерны в битумоплавильный котел получил ожоги разной степени тяжести.

Работодатель организации допустил использование оборудования не соответствующего требованиям ГОСТ, не обеспечил рабочие места информационными знаками о последовательности действий при проведении работ повышенной опасности. Кроме того, водитель – экспедитор при проведении работ не использовал средства индивидуальной защиты.

**Напоминаем работодателям, производящим аналогичные виды работ, о необходимости строгого соблюдения технологии производства работ, контроля со стороны должностных лиц за соблюдением норм и требований охраны труда.**