Площадки для дрессировки и выгула собак

1. Площадки для дрессировки и выгула собак должны размещаться на территории смешанной застройки, рекреационных территориях общего пользования, на резервных и неосвоенных участках, в полосе отчуждения железных дорог, скоростных автомагистралей, в охранной зоне линий электропередачи с напряжением не более 100 кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов.

2. Размер площадок для дрессировки и выгула собак может быть произвольным. Средняя площадь площадок для дрессировки и выгула собак 600 кв. м.

3. Площадки для дрессировки и выгула собак должны иметь выровненную поверхность, покрытие, обеспечивающее хороший дренаж и не травмирующее конечности животного.

4. Покрытие площадки для дрессировки и выгула собак должно иметь песчаное или песчано-земляное покрытие, удобное для регулярной уборки и обновления, ограждение сетчатое или решетчатое высотой не менее 1,5 метра, с воротами и калиткой.

5. С наружной стороны ограждения могут высаживаться кустарники.

6. Расстояние между элементами и секциями забора, его нижним краем и землей не должно позволять животному покидать площадку или причинять себе травму..7. Площадки для дрессировки и выгула собак должны быть оборудованы учебными, тренировочными и спортивными снарядами, навесом от дождя, скамейками, информационным стендом.

8. Освещение площадки для выгула собак должно обеспечивать нормативные показатели и функционировать в течение вечера.

9. Расстояние от площадки для дрессировки и выгула собак до окон жилых зданий должно быть не менее 40 метров

10. В зависимости от места размещения площадок, наличия естественных и искусственных экранов, препятствующих распространению звука и тем самым превышению существующих санитарных норм, допустимые расстояния могут быть изменены как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

11. На площадке для дрессировки и выгула собак по возможности должно предусматриваться устройство прогулочных площадок в виде полос шириной 1,5 м с дорожкой для владельцев собак. Дорожка может иметь асфальтобетонное или плиточное покрытие. Средняя площадь дорожек для владельцев собак - 100 кв. м.

12. Площадки для дрессировки и выгула собак должны быть оборудованы контейнерными площадками:

- среднее количество контейнеров для мусора емкостью 0,8 куб. м - 1 шт.;

- среднее количество контейнеров для биологических отходов емкостью 0,8 куб. м - 1 шт.

Кроме того, площадки для дрессировки и выгула собак должны быть оборудованы урнами (среднее количество урн - 2 шт.).